# Ablagewaschtisch Modell Tangent

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit U-förmigem Becken, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, mit Schwallrand an derVorderkante der Ablagefläche (nur im Beckenbereich), als Standard mit Überlauf, optional ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle.

**Tangent** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 540 x 448 x 1400 mm

Tiefe: 500 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende mit Schwallrand H = 160 mm  
H = 5 mm (im Beckenbereich):

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 40 mm

Länge Einzelwaschtisch: 700 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Befestigung: Winkelkonsole 480 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm  
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional): • Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung   
 (für Becken ohne Überlauf)

• Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit   
 Überlauf)

• Winkelkonsole 480 mm

• Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung: • Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

• Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

**Modell: Tangent**

**Bezugsnachweis: VARICOR GmbH**

**Waldstr. 33**

**76571 Gaggenau**

**Tel.: 07225/9739-0**

[www.varicor.com](http://www.varicor.com)